**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Názov zákazky: Podporou podnikania ku zvýšeniu zamestnanosti v regióne 2

**Verejný obstarávateľ**: Mengus, s.r.o.

**Uchádzač:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | **Požadované parametre** | **Ponúkané tech. parametre (uviesť hodnotu, resp. ÁNO/NIE** |
| **Formátovacia píla** | **Typové označenie / Výrobca:** |
|  Výkon motora | Min. 7 kW |  |
| Automatický prepínač hviezda trojuholník | áno |  |
| Rezná výška  | Min. 200 mm |  |
| 3 typy otáčok hriadeľa v min. rozsahu  | 3000 – 6000 ot/min |  |
| Horný ovládaci panel pilovej jednotky s dotykovou obrazovkou min.10" vo výške očí | áno |  |
| Elektromotorické výškové nastavenie pílového kotúča s nastavením z horného ovládacieho panela | áno |  |
| Elektromotorické uhlové nastavenie pílového kotúča v rozsahu 0-46 stupňov s nastavením z horného ovládacieho panela | áno |  |
| Bezúdržbový systém naklápania pílovej jednotky so zárukou min. 48 mesiacov | áno |  |
| Prídavné funkcie v hornom panely (drážkovanie, polodrážkovanie, skrytý pokos, kalkulačka) | áno |  |
| Možnosť použitia drážkovacích kotúčov so šírkou min. 10 mm | áno |  |
| Motorický posuv paralelného pravítka s ovládaním na ovládacom panely | áno |  |
| Rezná šírka  | min. 1200 mm |  |
| Masívny hliníkový formátovací stôl s min. dĺžkou 3000 mm a predĺženou zárukou na presnosť vedenia 48 mesiacov | áno |  |
| Masívne výložné rameno min. rozmer 1250x650 mm | áno |  |
| Pravítko výložníka teleskopicky výsuvné do 3200 mm, jeden digitálny doraz a jeden analógový doraz | áno |  |
| Horný odsávací kryt | áno |  |
| OSOBITNÉ POŽIADAVKY DODANIA: vrátane dopravy na miesto určenia, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy. Záručná doba v trvaní min. 12 mesiacov. |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **Cena v EUR s DPH** |  |