**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Názov zákazky: Podporou podnikania ku zvýšeniu zamestnanosti v regióne 2

**Verejný obstarávateľ**: Mengus, s.r.o.

**Uchádzač:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | **Požadované parametre** | **Ponúkané tech. parametre (uviesť hodnotu, resp. ÁNO/NIE** |
|  **Hydraulický lis na lepenie dreva** | **Typové označenie / Výrobca:**  |
| Maximálna lepená dĺžka materiálu min.  | 6000 mm |  |
| Maximálna lepená šírka materiálu min. | 1200 mm |  |
| Maximálna lepená hrúbka materiálu min. | 140 mm |  |
| Počet vertikálnych nosníkov nastaviteľných v smere šírky materiálu min. | 12 ks |  |
| Počet vertikálnych prítlačných hydraulických valcov min. | 12 ks |  |
| Počet predných prítlačných nosníkov nastaviteľných v smere šírky materiálu min. | 5 ks |  |
| Výkon pumpy hydraulického motora min.  | 3 kW |  |
| Počet pracovných polí možnosťou nastavenia rôznych lepených šírok materiálu min. 2 | áno |  |
| Lisovací tlak pri dielci šírky 150 mm min.  | 5,3 kg/cm2 |  |
| Možnosť nezávisle ovládať každý prítlačný valec | áno |  |
| OSOBITNÉ POŽIADAVKY DODANIA: vrátane dopravy na miesto určenia, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy. Záručná doba v trvaní min. 12 mesiacov. |
| **cena v EUR bez DPH** |  |
| **cena v EUR s DPH** |  |