**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Názov zákazky: Podporou podnikania ku zvýšeniu zamestnanosti v regióne 2

**Verejný obstarávateľ**: Mengus, s.r.o.

**Uchádzač:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | **Požadované parametre** | **Ponúkané tech. parametre (uviesť hodnotu, resp. ÁNO/NIE** |
| **Automatický polohovací systém** | **Typové označenie / Výrobca:** | | |
| Celková dĺžka stola min. | 7 800 mm |  |
| Dĺžka pojazdu polohovacej zarážky min. | 7000 mm |  |
| Pracovná šírka stola min. | 380 mm |  |
| Výškovo nastaviteľný stôl v min. rozsahu | 850 – 1000 mm |  |
| Stôl je osadený transportnými valčekmi o priemere min. | 50 mm |  |
| Počet valčekov osadených v stole min. | 12 ks |  |
| Panel pre obsluhu - dotyková obrazovka o uhlopriečke min. | 10“ |  |
| Automatický posuv dielca o hmotnosti min. do | 190 kg |  |
| Nosnosť stola min. | 45 kg/m |  |
| Software pre ovládanie polohovacieho systému v slovenskom jazyku, s funkciou prepočtu jednotiek, kalkulačkou, importom a ukladaním údajov | áno |  |
| Ovládací panel s USB pripojením | áno |  |
| OSOBITNÉ POŽIADAVKY DODANIA: vrátane dopravy na miesto určenia, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy. Záručná doba v trvaní min. 12 mesiacov. | | | |
| **cena v EUR bez DPH** | |  | |
| **cena v EUR s DPH** | |  | |